Gekühltes Kochtresen-Element KTEC3-3P
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406352087 

- für EasyCookingPRO Tischgeräte
- Lüftergeschwindigkeit regelbar (4-stufig)
- 2 x bedienseitige Schublade, gekühlt, regelbar von 0 - 10 °C, für 1 x GN-Behälter 1/1 und 1 x GN-Behälter 2/4
- LED-Beleuchtung, bedienseitig
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- Filtersystem mit Lüftern und 3 x Carbon-Fettfilter, werkzeugfrei wechselbar 
 
Hinweis:
Bei Verwendung von EasyCookingPRO-Tischgeräten kann die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Kochintensität angepasst werden. Ungekühlte Konsolen links und rechts für jeweils bis zu 2 x GN-Behälter 1/9 (nicht im Lieferumfang enthalten). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1653
Tiefe (außen):	788
Höhe (außen):	1284

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert (Elektro):	20,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	gekühlte Schubladen: 0 bis 10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	280
Nettogewicht (kg):	280 

SERIENZUBEHÖR
1 x Tragrahmen, für 2 x GN-Behälter 1/9, links
1 x Tragrahmen, für 2 x GN-Behälter 1/9, rechts
3 x Fettfilter, Edelstahl, mit Gitter
3 x Filter, Kohlenstoff 
4 x Lenkrollen, 2 davon bedienseitig mit Bremse 

SONDERZUBEHÖR
Carbonfilter für NTEC und KTEC
GN 1/9 - 100, CNS
GN 1/9 - Deckel, CNS
Klappbrett für NTEC und KTEC, für seitliche Anbringung, inkl. Halterung, B x T in mm: 500 x 400
Küchenutensilien-Halter für NTEC und KTEC
Papierhalter für NTEC und KTEC
ungekühlte Schublade für NTEC und KTEC