Speiseeisvitrine STRATOS VG 125-1685-EXC
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45312516853 

- elektronische Steuerung 
 
Hinweis:
Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. EXC*-Versionen mit vorinstalliertem Expansionsventil R-452A. Es ist zwingend erforderlich, einen ISA-Maschinensatz zu verwenden. Die Version EXC* ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder halbhermetischen Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft oder Luft / Wasser).  Der hermetische Kompressor benötigt einen 230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Kühlmittel-Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 20 Meter nutzbar.  Ab einer Kühlmittel-Leitungsverlegung über 20 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein halbhermetischer Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt.  Diesen erhalten Sie auf Anfrage. *EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1685
Tiefe (außen):	1200
Höhe (außen):	1254

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1110
Nettoinhalt (l):	216 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	EXC*
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-20 bis 2 °C
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Holz, lackiert 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schiebescheibe, beidseitig 

SONDERZUBEHÖR
Edelstahl-Blech, B x T in mm: 495 x 360
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten
Portionierspüle für Serie Stratos, mit Wasseranschluss
Portionierspüle mit Dusche für Serie Stratos, und Wasseranschluss
Waffelhalter mit Topping-Behälter