Wandkühlregal ALASKA 071 VBN SLIM ENERGY DR
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4186350715 

- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- Glastüren, Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Hauptschalter
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Auch in einer Bautiefe von B in mm: 790 auf Anfrage lieferbar. Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen. RAL-Farbtöne sind (gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	710
Tiefe (außen):	636
Höhe (außen):	2096

Breite (innen):	645 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	290 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	115
Anschlusswert (Elektro):	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	5,62
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	M1: 0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
 	M2: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	plastifiziertes Stahlblech, weiß, Aluminium-Profile 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	150
Nettogewicht (kg):	188 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
1 x PVC-Rammschutz, frontseitig
4 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12
5 x Regalboden
Preisschiene, je Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Dosenrutsche für ALASKA SLIM 071, 9 Unterteiler
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Bäckerei für ALASKA 071 / SLIM 071, pro Regalboden, 2700 - 3000 K
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) Natura, für ALASKA 071 / SLIM 071, pro Regalboden, 3700 - 4200 K
LED-Etagenbeleuchtung (1 Stk.) weiß, für ALASKA 071 / SLIM 071, pro Regalboden, 4500 - 5000 K
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 071 / SLIM 071, Glas, pro Regalboden, H in mm: 80
Produktstopper (1 Stk.) für ALASKA 071 / SLIM 071, Plexiglas, pro Regalboden, H in mm: 40
Tauwasserverdunstung, elektrisch, für steckerfertige ALASKA- und ALASKA SLIM-Modelle, bei ALASKA 071 und SLIM 071 bereits serienmäßig enthalten