Wandkühlregal SLIM GD 130
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	453SLM1130000L1 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- anbaufähig
- 2 x Glas-Drehtür, selbstschließend
- LED-Innenbeleuchtung (im Türrahmen), 3000 K
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Außenverkleidung ohne Aufpreis auch in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 lieferbar. Außenverkleidung gegen Aufpreis auch in Edelstahl-Optik lieferbar. Innenverkleidung in abweichenden RAL-Farbtönen gegen  Aufpreis lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1226
Tiefe (außen):	645
Höhe (außen):	2050

Tiefe bei geöffneter Tür:	1230

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	995
Nettoinhalt (l):	435 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	148
Anschlusswert (Elektro):	0,59 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	10,78
Energieverbrauch/ annum:	3938
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, RAL 7016 (anthrazitgrau) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	275
Nettogewicht (kg):	282 

SERIENZUBEHÖR
2 x Panorama-Seitenteil, B in mm: 23
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39 

SONDERZUBEHÖR
Frontgitter für SLIM GD 100, 1 Stück pro Regalboden nötig
Frontgitter für SLIM GD 130, 1 Stück pro Regalboden nötig