Kontaktkühlplatte KP-GN 3/1-Z
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484255476 

- für GN 1/1
- Einbaugerät
- 4 x Befestigungslasche
- mit leichtem Außenwulstrand zum Auffangen des Kondenswassers
- elektronische Steuerung 
 
Hinweis:
Nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte geeignet. Eine längerfristige oder dauerhafte Kühlung ist hiermit nicht möglich! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	970
Tiefe (außen):	525
Höhe (außen):	59

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	ohne Expansionsventil
Anschlusswert (Elektro):	0,01 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	53
Nettogewicht (kg):	43 

SONDERZUBEHÖR
Expansionsventil, am Verdampfer montiert, Kälteleitungen herausgeführt<BR>Angabe von Kältemittel und Ventil-Typ:
elektronisches Thermostat, in Edelstahlgehäuse für zentralgekühlte Modelle