Gas-Bratplatte GBP9 / 2H-GL-GE-GE-V-T
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392055 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- Erdgas-Düsen
- Fettablauföffnung mit Verschlussstopfen, Fettsammelbehälter (unter der Bratplatte)
- 2 x Heizzone, Piezo-Zündung, selbststabilisierende Flamme, 2 Abzweigungen mit 4 Flammenlinien, thermostatische Temperaturregelung, Bratfläche tiefgezogen, für Fettablauf 1,5° nach vorn geneigt 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 KW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	930
Höhe (außen):	410

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	915
Höhe (Korpus):	251

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	20,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	120
Nettogewicht (kg):	105 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schaber, gerillt
1 x Schaber, glatt
1 x Spritzschutz, 3-seitig, Edelstahl
4 x Füße, justierbar
Fettablaufwanne 

SONDERZUBEHÖR
Abgas-Kondensator, für 800 mm-Elemente, B x Ø in mm: 800 x 150, Rohranschluss
Abgaskamin-Aufsatz, für 800 mm-Elemente
Abgaskamin-Gitter, 400 mm
Abgaskamin-Verbindungsring, für 800 mm-Elemente, Ø in mm: 150
Schaber für glatte Bratplatten
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für 406392050 + 406392051 + 406392055
Zugunterbrecher, für 800 mm-Elemente, Ø in mm: 150