Belegstation BLGE 700-4
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485275205 

- für GN 1/1-150
- schräggestellter Ausschnitt
- CNS-Abdeckung, Stärke in mm: 50
- Arbeitsplatte, CNS
- 4 x Volltür, Rahmenheizung, Türanschlag wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung
- Kondensator-Metallfillter, zur Reinigung entnehmbar
- Cu-Cu-Verdampfer, beschichtet 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2190
Tiefe (außen):	800
Höhe (außen):	700

Breite (Korpus):	2190
Tiefe (Korpus):	800
Höhe (Korpus):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1170

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,79 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,70 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	230
Nettogewicht (kg):	215 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, CNS
2 x Auflageschienen (2 Stk.), für GN 1/1-Einsätze, höhenverstellbar, je Abteil 

SONDERZUBEHÖR
Auflagegestell, kippsicher, CNS
GN-Zwischenrost 1/1, CNS
Klappdeckel mit Plexieinsatz, für Belegstationen mit 4 Türen
Quersteg, T in mm: 325
Rollen (4 Stk, davon 2 Lenk- und 2 Feststellrollen)
Schneidbrett, 4-teilig, Polyhygien, für Belegstationen mit 4 Türen
Sockel ab 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Sockel von 25 bis 150 mm Höhe, Preis per lfm., Grundhöhe bei Bestellung angeben
Stellfüße (6 Stk.), höhenverstellbar (85 / 200 mm), Grundhöhe bei Bestellung angeben
Vollauszug 2 x 1/2, anstatt 1 x Tür, Nutzhöhe in mm: 240 / 265, CNS, für GN-Behälter 1/1, Tragkraft 45 kg
Vollauszug 2 x 1/3 mit Blende, anstatt 1 Tür, Korpushöhe 700 mm, Nutzhöhe 160/160 mm
Vollauszug 2/3, mit Blende, anstatt 1 x Tür, Nutzhöhe in mm: 370