Speiseeisvitrine SUPERCAPRI 2.0 VG 135-1682
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4537073101811002 

- für Eisschalen bis Höhe in mm: 150 geeignet
- Schiebescheiben (bedienseitig), Doppelglas-Kippscheibe (kundenseitig), beheizt, beheizte Isolierglas-Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung (unter dem Deckenglas)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Zyklusinversion)
- Verdampfer, (Version PLUS) einzelner Verdampfer, doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem, frontal 
 
Hinweis:
Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1682
Tiefe (außen):	1110
Höhe (außen):	1352

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1273
Nettoinhalt (l):	216 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	300
Anschlusswert (Elektro):	1,72 kW | 400 V | 3 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	28,70
Energieverbrauch/ annum:	10813
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -10 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Holz, lackiert, Farbton: grau 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	470
Nettogewicht (kg):	410 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schiebescheibe, beidseitig 

SONDERZUBEHÖR
Edelstahl-Blech, B x T in mm: 495 x 360
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten
Portionierspüle mit Dusche, und Wasseranschluss
Portionierspüle, mit Wasseranschluss
Rollenkit Modell 170 & 220
Waffelhalter mit Topping-Behälter