Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 264-204-TK mit Aggregat + Bodenbelüftungsbalken
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710703017-AB 

- für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen
- zerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
- EC-Lüfter, Lüfterstopp nach Türöffnung
- 1 x Volltür, gewölbt, Rahmenheizung, Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, Druckausgleichsventil, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910 (Türbreite von 925 mm auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich)
- Feuchtraumleuchte
- Grundausstattung inklusive vorinstalliertem HEG-Tiefkühlaggregat auf passendem Wandpaneel
- Edelstahlboden, vollhygienisch, kreisverpresst, rutschfest, Flächenlast in kg/m²: 2000
- elektronische Steuerung
- Innenthermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Hauptschalter, HACCP-Kontrollfunktion, IoT Funktionen zur Überwachung vorinstalliert
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Nicht für Außenaufstellung geeignet! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2640
Tiefe (außen):	2040
Höhe (außen):	2150

Breite (innen):	2400
Tiefe (innen):	1800
Höhe (innen):	1950 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-455A
Kältemittel-Füllmenge (g):	800
Anschlusswert (Elektro):	1,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	17,90 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-18 bis -23 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	324 

SONDERZUBEHÖR
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 700
Lamellenvorhang, für Zellentüren mit B in mm: 925
Regalsystem Z 260-200 / 264-204, 4 Regalelemente, mit je 4 Regalböden, B in mm: 1180, 650, 1300 und 1300