Einbaukühlwanne UKW 5-1-Z
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484253827 

- für GN 1/1-150
- Einbaugerät
- unterbaufähig, zum Einhängen (Einhängerand)
- tiefgezogene Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, für Möbelfront-Montage abnehmbar (2 m Leitung), Drehzahlregler (über Display regelbar)
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Maschinenfach untergebaut, Luftleitbleche kipp- / aushängbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
Hinweis:
Innenwanne herausnehmbar, für die Verwendung von GN-Schalen oder -Blechen sowie Flaschen oder Crusheis. Außer bei Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind zusätzliche Stege (Sonderzubehör) zwingend erforderlich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1700
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	390

Breite (Korpus):	1700
Tiefe (Korpus):	660

Breite (innen):	1630
Tiefe (innen):	535
Höhe (innen):	175 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	157 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,02 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,87
Energieverbrauch/ annum:	1413
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	80 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	144
Nettogewicht (kg):	120 

SERIENZUBEHÖR
5 x GN-Einlegeboden 1/1, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Längssteg (Mitte), zur Auflage von GN-Behältern (530 mm)
Längssteg (Seite), zur Auflage von GN-Behältern (530 mm)
Quersteg, zur Auflage von GN-Behältern (325 mm)
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162
Tauwasserschale zum Entleeren, für ca. 12 l
Untergestell SLIDE-IN KW O, B x T x H: lfm x 540-900 x 500-700, für UKW, DIFFERENZIAL, BAKERY, EURO, rundum offen, höhenverstellbare Füße (12 mm), ohne bedienseitige Sichtblende oder Lüftungsgitter, Berechnung nach lfm, Mindestberechnung 1 Meter
elektrische Tauwasserverdunsterschale 1150 Watt