Schnellkühler / Schockfroster P20T POWER-LINE
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4492002010 

- einfahrbar
- für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1 oder 2/1, EN-Hordenwagen / -Regalwagen 600 x 400 mm oder 600 x 800 mm oder GN-Kombidämpfer-Hordenwagen 1/1 oder 2/1
- Multifunktionsgerät zum Schnellkühlen und Schockfrosten
- Anlieferung fertig montiert und liegend, Paneelbausweise mit isoliertem Boden
- 4 x bionischer EC-Ventilator, Schutzklasse IP54, Lüftergeschwindigkeit regelbar
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, Griff, Türanschlag rechts, werkseitig ohne Aufpreis wechselbar (bitte bei Bestellung angeben), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken, Rammschutz
- elektronische Steuerung
- LED-Display (4,3 Zoll), Touch-Screen, Dauerbetriebs-Funktion, Lagerfunktion am Ende des Zyklus, AIR PLUS-System, elektronisches E-Ventil, Ethernet-Schnittstelle, Hauptschalter, USB-Port zum Herunterladen von HACCP-Daten, Drehzahlregelung der Lüfter, Soft-Chilling, Hard-Chilling, Soft-Freezing, Hard-Freezing
- mit Standardprogrammen, Programmspeicherplätze für eigene Programme, Abtauprogramm, zeit- oder kerntemperaturabhängige Programmsteuerung
- manuelle Abtauung
- Maschinenfach oben, Schutzgitter zur Reinigung entnehmbar
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung 
 
Hinweis:
Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 100 mm. Lieferung ohne Regal- und Hordenwagen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	900
Tiefe (außen):	1650
Höhe (außen):	2750

Tiefe bei geöffneter Tür:	2530

Breite (innen):	820
Tiefe (innen):	900
Höhe (innen):	1950 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	5500
Anschlusswert (Elektro):	5,50 kW | 400 V | 3 ph + N | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	600
Nettogewicht (kg):	650 

SERIENZUBEHÖR
1 x Kerntemperaturfühler
Ethernet-, USB- und Wi-Fi-Schnittstelle für HACCP-Daten 

SONDERZUBEHÖR
Fernwartung Cloudbasiert
Geräuschdämmung, für Serie POWER-LINE
HACCP-Software
Innenbeleuchtung
LED-Display (7,0 Zoll), Touch-Screen, für Serie POWER-LINE
Lufthygienesystem  1
Rammschutz Türaußenseite Power
Rammschutz Türinnenseite Power
Rampe für 1 Tür
Signallampe/Signalton
Türstopper  95°
Zusatzfunktionen Thermik: Auftauen, Gären und Warmhalten bis +75 °C, für Serie POWER-LINE
zusätzlicher Kerntemperaturfühler, kabelgebunden