Entsalzungsanlage TE 15
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4953010 

- Kapazität bei Härtegrad 10° d (KH): bis 12.000 Liter
- Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- vollautomatische Steuerung
- Mengensteuerung
- Durchflussleistung max. 1000 Liter/h
- Reduzierung des Salzgehaltes (Enthärtung) durch den Austausch von Calcium- und Magnesium-Ionen gegen Natrium-Ionen, Teilentsalzung mit gesilberter Aktivkohle entnimmt unerwünschte negative Wasserinhaltsstoffe wie Chlor und verhindert Keimbildungen, wichtige Mineralien und Spurenelemente bleiben erhalten, Überführung der Karbonhärte in freie Kohlensäure 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Höhe (außen):	510
Durchmesser (außen):	280

VERKLEIDUNG
außen:	Kunststoff 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	10
Nettogewicht (kg):	14 

SONDERZUBEHÖR
Anschlussschlauch 1 m
Anschlussschlauch 1,5 m
Anschlussschlauch 2 m
Anschlussschlauch 2,5 m
Anschlussset für Enthärterpatrone, 2 flexible Silikondruckschläuche (je 1,5 m) mit Edelstahlummantelung,<br />3/4" Metallanschlussgewinde (gerade), belastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, inkl. Wasserzähler
Leitfähigkeitsmessgerät, mit digitaler Anzeige und außen liegender Messzelle<br />Messbereich 0 - 199 µS/cm, zwei Grenzwerte (20/80 µS/cm)<br />individuelle Grenzwerteingabe, optisches Signal bei Grenzwertüberschreitung
Messbesteck, für Gesamt- u. Karbonhärte<br />bestehend aus Titriergefäß mit 5- und 10-ml-Marke sowie 30-ml-Titrierlösung in zwei Tropfflaschen von jeweils 15 ml.
Teststäbchen Karbonathärte