Umluft-Gewerbekühlschrank KU 702-Z Comfort
Datenstand: 23.08.2023 - 02:02 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729043 

- sockelbaufähig, für GN-Tragroste und -Behälter 2/1
- tiefgezogener Innenbehälter, Innenraum, abgerundete Ecken
- selbstschließende Volltür, 180°-Öffnung, 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Griffleiste, Schloss
- Crio-Smart-Steuerung, Digitalanzeige, HACCP Kontrolle
- Cyclopentan-Hartschaum-Isolierung in mm: bis 75
- energieeffizientes Kältesystem, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- hocheffizienter Lüfter, großflächiger Verdampfer, verbrauchsarmer Kompressor
- elektrische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	710
Tiefe (außen):	835
Höhe (außen):	2050

Tiefe bei geöffneter Tür:	1480

Breite (innen):	560
Tiefe (innen):	707
Höhe (innen):	1544 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	670
Nettoinhalt (l):	503 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 90 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Sichtseiten CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	120
Nettogewicht (kg):	100 

SERIENZUBEHÖR
3 x Auflageschiene, Paar
3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
4 x Füße, CNS, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschienen (2 Stk.) für Serie 702 / 1402, CNS
Fleischabhängung für Serie 702 / 1402 (1 Abteil)
GN-Drahtkorb 1/1-150, rilsaniert
GN-Tragrost 2/1 für Serie 702 / 1402, CNS, B x T in mm: 530 x 650
GN-Tragrost 2/1 für Serie 702 / 1402, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
HACCP-Schnittstellen-Bausatz IR33
Pedaltüröffner für Serie 702
Rollensatz (4 Stk., davon 2 feststellbar), Ø in mm: 180