Fleischkühlvitrine FKV-U-FS-150 (Auf-/Unterbau)
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485304216 

- für Kombination mit Fleischkühlvitrine FKV geeignet
- zur Aufhängung / Präsentation von Fleisch
- Sockel aus CNS, H in mm: 100
- Türen-Element, selbstschließend, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- durchgehende Bodenabstellfläche
- gelochte Seitenwände
- elektronische Steuerung
- bauseitiger Tauwasserablauf empfehlenswert
- Lamellenverdampfer, CNS, beschichtet 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1500
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	2100

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1022 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Vitrine: 2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
 	Unterbau: -2 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 80 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	522
Nettogewicht (kg):	470 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, CNS, je Türabteil
3 x Auflageschienen (2 Stk.), je Türabteil, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Schiebehaken
Seitenwände aus Isolierglas, für Modell FKV
Steckdose 230 V
Steckdose 400 V
Vollauszug 2 x 1/2, anstatt 1 x Tür, Nutzhöhe in mm: 240 / 265, CNS, für GN-Behälter 1/1, Tragkraft 45 kg