Gas-Kochkessel GKK7 / 60L-A
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372270 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- 1,5" Abfüllhahn mit isoliertem Handgriff
- Erdgas-Düsen, Pressotat
- automatische Wasserbefüllung warm / kalt (über Deckplatte) 
- 1 x tiefgezogener Kessel, Chromnickel-Molybdänstahl, indirekt beheizt
- Pressostat, 1,5'' Abfüllhahn mit isoliertem Handgriff, Befüllvorrichtung (warm / kalt), auf Deckplatte, automatisch 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	830
Höhe (außen):	1056

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	715
Höhe (Korpus):	700

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	60 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	0,10 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Anschlusswert (Gas):	14,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	115
Nettogewicht (kg):	100 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250 

SONDERZUBEHÖR
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für Kochkessel, 800 mm-Element, 50 mbar