Schnellkühler / Schockfroster SF 25/15-CW CRIO CHILL
Datenstand: 25.07.2023 - 02:01 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729541  

- Maschinenfach unten, Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung mit Standardprogrammen
- Soft-Chilling, Dauerbetrieb, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
- Isolierung in mm: 60
- Kondenswasserschale zur manuellen Entleerung 
 
Produktinformation nach EN17032, Verordnung EU 2015/1095. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	762
Tiefe (außen):	760
Höhe (außen):	902

Tiefe bei geöffneter Tür:	1450

Breite (innen):	640
Tiefe (innen):	430
Höhe (innen):	380 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	850
Anschlusswert (Elektro):	1,60 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	Schnellkühlen: 0,1012 kWh/kg / Schockfrosten: 0,3453 kWh/kg 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Sichtseiten CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	97
Nettogewicht (kg):	85 

SERIENZUBEHÖR
1 x 1-Punkt-Kerntemperaturfühler
2 x Füße, justierbar  (für Unterbau-Installation)
2 x Transportrollen
4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 100