Regenerationsofen RRS 040 C
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437053040 

- für GN 2/3
- zum Auftauen, Regenerieren und Aufbacken
- Entlüftung (über Deckplatte), autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, Schnappverschluss, Gebläseabstellung bei Türöffnung, Griff, Türanschlag links, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- elektromechanische Steuerung
- Hauptschalter, Drehknopfbedienung, Zeitschalter mit Abschaltautomatik, Temperaturregelung, akustisches Signal am Ende des Zyklus
- Einhängegestell zur Reinigung entnehmbar, Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 100 mm. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	650
Tiefe (außen):	694
Höhe (außen):	582

Breite (Korpus):	650
Tiefe (Korpus):	650
Höhe (Korpus):	537

Tiefe bei geöffneter Tür:	1145

Breite (innen):	400
Tiefe (innen):	385
Höhe (innen):	420 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	38
Nettogewicht (kg):	43 

SERIENZUBEHÖR
1 x Einhängegestell, für GN 2/3, entnehmbar, Einschub-Abstand in mm: 95
4 x Füße, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Untergestell, für RRS 040 / 060 / 090, B x T x H in mm: 850 x 670 x 840, bis zu 10 kg belastbar