Einbaukühlvitrine GREEN HCOE-80-87-E RG PRO
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358070 

- für Wandaufstellung, Rückwand geschlossen
- einbaufähig
- Isolierglasaufbau, eckig, kundenseitig offen, Isolierglas-Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung (1 x je Glaszwischenetage)
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, tiefgezogen
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
Hinweis:
In allen RAL-Farben in Pulverbeschichtung auf Anfrage (teilweise gegen Aufpreis) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	770
Höhe (außen):	1530

Breite (innen):	655
Tiefe (innen):	155
Höhe (innen):	610 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,79 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	11,04
Energieverbrauch/ annum:	4029
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C 
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	243 

SERIENZUBEHÖR
1 x Nachtrollo
3 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, T in mm: 470
Preisschiene, je Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
elektrischer Rollladen mit Fernbedienung , für Modelle GREEN HCOE-80 RG