Weintemperierschrank W 45 COMPACT
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	477800045 

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- bedingt einbaufähig (durch Frontbe- und -entlüftung)
- 6 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 90
- Lüfter (Frischluftzufuhr)
- 1 x Glastür, Isolierglas, Aluminium-Rahmen-Elemente an den Seiten, UV-Schutzglas, Aluminium-Griffleiste, Türanschlag wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Aktivkohle-Luftfilter, austauschbar 
 
Hinweis:
Bei Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Be- und Entlüftung über und neben dem Gerät zu sorgen. Der Temperaturunterschied zwischen den Abteilen darf aus technischen Gründen maximal 8 °C betragen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	595
Tiefe (außen):	608
Höhe (außen):	890

Breite (innen):	497
Tiefe (innen):	475
Höhe (innen):	650 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	134 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert (Elektro):	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,39
Energieverbrauch/ annum:	145
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	oberer Bereich: 5 bis 10 °C
 	unterer Bereich: 10 bis 18 °C
Klimaklasse:	SN-ST (+10 bis +38 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, schwarz, Aluminium-Dekorelemente 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	55
Nettogewicht (kg):	51 

SERIENZUBEHÖR
1 x Halb-Tragrost, mit Holzfront, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 500 x 295
1 x Voll-Tragrost, mit Holzfront, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 500 x 445
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Holzfront für Tragrost, mit Holzfront, für W 32, W 38, W 45
schwarz rilsaniertes Halb-Tragrost, mit Holzfront, für W 32, W 38, W 45
schwarz rilsaniertes Voll-Tragrost, mit Holzfront, für W 32, W 38, W 45