Kühl- / Tiefkühl-Impulstruhe FOCUS 131 LED
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4126621313 

- für Tiefkühlkost
- Glasschiebedeckel, rahmenlos, gewölbt, Dichtungsprofile, Griff (pro Deckel), Vorbereitung für Schloss, Antibeschlag, Rahmenheizung
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- mechanische Steuerung
- Kühl- / Tiefkühlmodus leicht umstellbar, mechanischer Thermostat mit Zugriffsschutz (im Kompressorraum), Digitalthermometer
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Körbe. Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand: 100 mm. Sie möchten mit der Serie FOCUS Speiseeis präsentieren / verkaufen? Gern bieten wir Ihnen hierfür die Variante "SPEISEEIS" an (gegen Aufpreis). Die Truhen sind speziell auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C umgerüstet. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1305
Tiefe (außen):	650
Höhe (außen):	849

Breite (Korpus):	1300
Tiefe (Korpus):	650
Höhe (Korpus):	780

Höhe mit Rollen:	850

Breite (innen):	1150 | 950
Tiefe (innen):	500
Höhe (innen):	670 | 420 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	352
Nettoinhalt (l):	254 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	80
Anschlusswert (Elektro):	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,68
Energieverbrauch/ annum:	615
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Kühlung: 2 bis 8 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
 	Tiefkühlung: -23 bis -16 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, Kunstoffrahmen blau inkl. integrierter Rahmenheizung 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	89
Nettogewicht (kg):	62 

SERIENZUBEHÖR
4 x Lenkrollen, lose beigelegt 

SONDERZUBEHÖR
Korb für FOCUS 106 bis 171, B x T x H in mm: 215 x 485 x 226
Korb-Trenngitter für FOCUS 106 bis 171
Steckschloss