Einbaukühlvitrine Green L GE-112-69-E R290
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484357451 

- für EN 600 x 400 mm
- Einbaugerät
- Panorama-Isolierglasaufbau, eckig, 5-seitig, H in mm: 690
- Schiebetüren (bedienseitig), Isolierglas, ohne Bodenschiene
- Schublade (über dem Maschinenfach), Auszugstiefe in mm: 580
- LED-Innenbeleuchtung (oben je Etage), horizontal geschützt angeordnet
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, Tauwasserschale, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, Aggregat, herausziehbar, Panoramascheibe (kundenseitig) zur Reinigung kippbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
Hinweis:
Bei gewünschter Verwendung von EN-Blechen sind Drehtüren notwendig. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1125
Tiefe (außen):	800
Höhe (außen):	1260

Breite (innen):	1005
Tiefe (innen):	606
Höhe (innen):	33 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,40 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	7,03
Energieverbrauch/ annum:	2569
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
Bröseltasse, pro Stück
Messerabstreifer, unbeheizt, eingebaut im Ablagebord
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)
Schneidbrett CNS, pro lfm.
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162