Speiseeisvitrine ELEGANCE ST 13
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4532000013143 

- für Eisschalen bis Höhe in mm: 120 oder 150
- Sicherheitsglas-Frontscheibe, gerade, beheizt
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K
- verdampferfreier Innenraum
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Heißgas)
- Frontscheibe zur Reinigung nach vorn kippbar
- doppeltes Verdampfersystem 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Das Gerät ist nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet. (*) Bei Verwendung von 4,75 l-Eisschalen ist die Nutzung eines Eisschalenhalters (Sonderzubehör) zwingend erforderlich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1647
Tiefe (außen):	980
Höhe (außen):	1340

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	242 + 131 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	148
Anschlusswert (Elektro):	1,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	10,00
Energieverbrauch/ annum:	3650
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-15 bis -12 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
 	Reservefach bis zu -15 °C 
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Frontblenden in weiß, Seitenteile in weiß, Edelstahlblech, gelocht 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	202 

SERIENZUBEHÖR
1 x Nachtrollo, bedienseitig
4 x Doppellenkrollen 

SONDERZUBEHÖR
Eishörnchensilo EHS 4, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 4 x Hörnchenhalter, Fläche B x T  x H in mm: 135 x 135 x 500
Eishörnchensilo EHS 8, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 8 x Hörnchenhalter, Fläche B x T  x H in mm: 250 x 130 x 500
Eishörnchensilo EHS 808, inkl. Wandaufhängung, Edelstahl 18/10, herausnehmbares Krümelblech,<br />Lochanzahl: 8 (Ø in mm: 26) + 3 (Ø in mm: 31), Fläche B x T x H in mm: 240 x 120 x 480
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120
Eisschalenhalter (nur 4,7 l), für BERMUDA und ISABELLA LX 10
Halterung, Edelstahl, für Portionierspülen Typ 54 und 5416, für die Serien ISETTA / FIJI / ISABELLA / BERMUDA / ELEGANCE
Portionierspüle Typ 54, Edelstahl, einbaufähig, mit regelbarem Wasserdurchlauf
Portionierspüle Typ 5416, Edelstahl, einbaufähig, mit Portionierdusche und Wasserablauf
Schwammablage, für Portionierspüle Typ 54 und Typ 5416