Elektro-Kochkessel ERK9 / 250L-I-S
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392123 

- Be- / Entlüfter (auf Deckplatte)
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- indirekt beheizt Rechteckkessel
- Warmwasserzulauf über Magnetventil mit Anzeigeleuchte für die Wasserbefüllung über Magnetventil, Druckschalterregelung zur Wasserverbrauchüberwachung
- 1 x tiefgezogener Kessel, Chromnickel-Molybdänstahl, indirekt beheizt, säurebeständig
- Entleerung über Edelstahlauslaufhahn mit wärmegeschütztem Griff, Manometer mit Sicherheitsventil für optimalen Betriebsdruck, Druckschalterregelung zur Überwachung des Energieverbrauchs
- Sicherheitsthermostat, Beheizung durch am Boden des Doppelmantels installierte Heizelemente aus Chromnickelstahl 1.4301 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1200
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	1200
Tiefe (Korpus):	900
Höhe (Korpus):	700

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	240 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	24,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	234
Nettogewicht (kg):	200 

SONDERZUBEHÖR
Korrosions-Additiv, für indirekt beheizte 100 l- und 150 l-Kochkessel
seitliche Fußblenden (2 Stk.), für zweizeilige Aufstellung, für Serie EVO 900, B x H in mm: 900 x 150