COOL-LINE Wandkühlregal MURALES 10 GX
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4651002100 

- Seitenteile mit CNS-Spiegeleffekt-Schliff
- LED-Innenbeleuchtung (beidseitig vertikal)
- 4 x Regalauslage, belastbar bis zu kg: 50
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	985
Tiefe (außen):	640
Höhe (außen):	1985

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	657
Nettoinhalt (l):	447 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,82 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	15,7
Energieverbrauch/ annum:	5731
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	180
Nettogewicht (kg):	162 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar
Nachtrollo, bedienseitig
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40