Umluft-Gewerbekühlschrank KU 407
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	477600471 

- geeignet zur Kühlung von Getränken und Lebensmittel
- 22 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 60
- 1 x Volltür, gewölbt, Vorrichtung für handelsübliches Vorhängeschloss (Vorhängeschloss wird mitgeliefert), Temperaturanzeige (in der Tür integriert), Griff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Rollbond-Verdampfer 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	600
Höhe (außen):	1860

Tiefe bei geöffneter Tür:	1180

Breite (innen):	495
Tiefe (innen):	430
Höhe (innen):	1555 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	333
Nettoinhalt (l):	283 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	45
Anschlusswert (Elektro):	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,90
Energieverbrauch/ annum:	695
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	75
Nettogewicht (kg):	69 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost, weiß rilsaniert
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten, feststehend
5 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 490 x 422  

SONDERZUBEHÖR
Tragrost für KU 407 / KU 407-G, weiß rilsaniert