MORETTI Rotationsofen serieR R14G
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	493300101 

- für EN 600 x 400 mm
- 2 x Radialventilator mit Umkehrfunktion
- 1 x Doppelglastür, Edelstahlrahmen, Drehgriff
- Halogen-Innenbeleuchtung, geschützt angeordnet, leicht austauschbar
- 360° Rotationssystem, Einfahr-Trolley für 14 x EN-Blech
- justierbare Luftleitbleche
- elektronische Steuerung
- Écran couleur TFT tactile (5 pouces), 100 Programme, Luftfeuchtigkeit regelbar, Fehlerdiagnose / -meldedisplay, Adaptive-Power®, USB-Schnittstelle, Ein- / Ausschalter für Rotation
- programmierbarer Hotkey für meistgenutzte Programme
- bauseitiger Wasseranschluss, bauseitiger Wasserablauf, Ø in mm: 15
- Dampfabzugshaube 
 
Hinweis:
Einfahr-Trolley für 18 x EN-Bleche 600 x 400 mm auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Wir empfehlen dringend die Nutzung eines Wasserenthärters. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1120
Tiefe (außen):	1592
Höhe (außen):	2628

Tiefe bei geöffneter Tür:	2335

Breite (innen):	980
Tiefe (innen):	932
Höhe (innen):	1784 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,72 kW | 400 V | 3N | 50 Hz
Anschlusswert (Gas):	40,00 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	0,86 kWh / Betriebsstunde 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	750
Nettogewicht (kg):	650 

SERIENZUBEHÖR
1 x Temperaturfühler