Einbau-Tiefkühlwanne, statisch EIS-TKW 83-E
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48531000487 

- Einbaugerät
- zum Einhängen (20 mm Einhängerand)
- Schiebedeckel, geschäumt
- 2 x Schiebedeckel, geschäumt
- dicht verschweißte Innenkanten
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, für Möbelfront-Montage abnehmbar (2 m Leitung), Drehzahlregler (über Display regelbar)
- manuelle Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 22, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Maschinenfach untergebaut
- Verdampfer, seitliche Kontaktberohrung 
 
Hinweis:
Für  Eisschalen verschiedener Größe lt. Belegungsplan geeignet. Bitte geben Sie bei Bestellung die Bestückungswünsche auf. Ein dauerhafter Betrieb mit geöffnetem oder abgenommenem Faltdeckel ist nicht möglich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	870
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	815

Breite (innen):	710
Tiefe (innen):	500
Höhe (innen):	320 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	114 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	115
Anschlusswert (Elektro):	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,25 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-14 bis -18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	92
Nettogewicht (kg):	96 

SONDERZUBEHÖR
Aufpreis für Schiebedeckel mit Isolierglaseinsatz
Tauwasserschale, für ca. 12 l
elektrische Tauwasserverdunsterschale 450 Watt