Kühl- / Tiefkühlinsel DIAMOND NT-TK 2000
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454952000 

- Glasschiebedeckel
- Stapelhöhe in mm: 255
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (elektrisch), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2000
Tiefe (außen):	1005
Höhe (außen):	940

Tiefe (innen):	790
Höhe (innen):	255 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung / statische Kühlung, umschaltbar 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	90 + 90
Anschlusswert (Elektro):	NT: 0,50 / TK: 1,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	NT: 4,60 / TK: 11,0
Energieverbrauch/ annum:	4552
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
 	-18 bis -20 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, RAL 9006 (Weißaluminium), obere Verblendung als umlaufender Thermoglaseinsatz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	245
Nettogewicht (kg):	215 

SERIENZUBEHÖR
1 x Kunststoff-Rammschutz
4 x Kunststoff-Kantenschutz 

SONDERZUBEHÖR
Bodengitter-Kit, für Modell DIAMOND 2000
Rollenkit (4 Stück)
höhenverstellbare Bodengitter, für Modell DIAMOND 2000
plastifiziertes Trenngitter, für DIAMOND, B x H in mm: 748 x 240