Frischwarentheke PATMOS 2.0 3750 M1
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45470237501 

- Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- Arbeitsplatte, Edelstahl
- LED-Warenausleuchtung (unter der Zahlplatte), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasser- und Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss
- Panoramafrontscheibe zur Reinigung hochklappbar 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. Auch als Selbstbedienungs-, Backwaren- oder Kippscheiben-Variante auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	3750
Tiefe (außen):	1195
Höhe (außen):	1145

Tiefe (innen):	900 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	3,94 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	22,23
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Frontblende lackiert, RAL 9006 (Weißaluminium), ohne Seitenteile 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Frontblende und Stoßleiste, Edelstahl, lackiert 

SONDERZUBEHÖR
EC-Lüfter 3125, 3750, für Serie PATMOS 2.0
Rückschiebescheiben 3750, für Serie PATMOS 2.0
Seitenteil, Panoramascheibe, links, für Serie PATMOS 2.0
Seitenteil, Panoramascheibe, rechts, für Serie PATMOS 2.0
Seitenteil, innen verspiegelt, links, für Serie PATMOS 2.0
Seitenteil, innen verspiegelt, rechts, für Serie PATMOS 2.0
Verdampferbeschichtung 3750, für Serie PATMOS 2.0
Zwischenwand Panorama, Glasscheibe, fix, zwischen, für Serie PATMOS 2.0
Zwischenwand, beidseitig verspiegelt, fix, zwischen, für Serie PATMOS 2.0