Gasherd GH6 / 6FLUBO
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	472113008 

- Sichtfenster
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Innenbeleuchtung
- Piezo-Zündung, Thermo-Sicherheitselement je Brenner, Kochstellen-Abstellgitter aus emailliertem Gusseisen, Umluftheizung 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Werkseitig auf Erdgas eingestellt, Flüssiggas-Wechseldüsen liegen dem Gerät bei. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1050
Tiefe (außen):	600
Höhe (außen):	850

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro / Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	2,50 kW | 230 V | 1N | 50 Hz
Anschlusswert (Gas):	19,80 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	102
Nettogewicht (kg):	70 

SERIENZUBEHÖR
1 x Backblech, emailliert
1 x Rost
4 x Füße, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Spritzschutz hinten, für Geräte mit 1050 mm Breite der Serie SNACK 600 (außer Fritteusen)
seitlicher Klemmsteg, zum Verbinden von Geräten der Serie SNACK 600