Einbaukühlvitrine BAK 51-53-E
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484357200 

- für EN 600 x 400 mm
- Einbaugerät
- Sicherheitsglas-Panoramascheibe (kundenseitig), abnehmbar, Sicherheitsglas-Seitenteile
- Drehtüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Drehzahlregler (über Display regelbar), Steuereinheit abnehmbar (2 Meter Leitung)
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach unten, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	515
Tiefe (außen):	785
Höhe (außen):	1089

Breite (innen):	405
Tiefe (innen):	610
Höhe (innen):	40 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	70
Anschlusswert (Elektro):	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,59
Energieverbrauch/ annum:	945
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	180
Nettogewicht (kg):	160 

SERIENZUBEHÖR
1 x Sicherheitsglas-Zwischenbord, höhen- / schrägverstellbar, T in mm: 415 

SONDERZUBEHÖR
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200