Kühltisch GKTM 4-700-4T
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4748047004 

- Kühltisch mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Ausstattung je Abteil (4) mit 3 x 1/3 Zügen
- eingeschäumter Verdampfer, Kondensatorfilter
- außen und innen CNS 1.4301
- sockelfähig
- werkzeugfrei wechselbare Magnetdichtung(en)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 60 mm
- LCD-Touch-Display mit akustischer und optischer Alarmfunktion, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- stufenlos regelbare Luftfeuchtigkeit
- automatische Abtauung und elektrische Tauwasserverdunstung
- wartungsfreundlich komplett herausziehbares Kälteaggregat, wahlweise rechts / links
- gerundete fugenfreie Innenwanne mit Tauwasserrinne und Bodenablauf mit Stopfen (innen / außen: 28 / 32 mm)
- höhenverstellbare runde CNS-Füße, 150 mm (von 125 bis 175 mm regulierbar)

Hinweis:
Grundausstattung ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch 
Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantungen den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2190
Tiefe (außen):	690
Höhe (außen):	850

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	372 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-134a
Kältemittel-Füllmenge (g):	210 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	916
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	141 

SONDERZUBEHÖR
Kühltisch-Ausschnitt GN 1/1, - Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben
Kühltisch-Ausschnitt GN 2/1, - Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben
Kühltisch-Ausschnitt GN 3/1, - Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben
Kühltisch-Ausschnitt GN 4/1, - Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben
RS 485 Schnittstellen-Anschluss-Kit, bestehend aus: Verbindungskabel und Datenauslesestation, zum Anschluss an eine externe Küchenleitsoftware (Software separat erhältlich, bitte sprechen Sie uns an)