MORETTI Konvektionsofen serieF F50E
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	493500600050 

- für EN 600 x 400 mm
- 1 x Radialventilator mit Umkehrfunktion
- 1 x Doppelglastür, gehärtete Scheibe, inneres Glas aufklappbar, ergonomischer Griff
- Halogen-Innenbeleuchtung, leicht austauschbar
- elektronische Steuerung
- Écran couleur TFT tactile (5 pouces), 100 Programme, Luftfeuchtigkeit regelbar, Ein- / Ausschalter für Rotation, Fehlerdiagnose / -meldedisplay, Adaptive-Power®, USB-Schnittstelle
- programmierbarer Hotkey für meistgenutzte Programme
- bauseitiger Wasseranschluss, bauseitiger Wasserablauf, Ø in mm: 11 
 
Hinweis:
Der F50E ist mit S50E und iDeck PM 60.60 oder iDeck iD-M 60.60 Digital kombinierbar. Wir empfehlen dringend die Nutzung eines Wasserenthärters. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	850
Tiefe (außen):	1067
Höhe (außen):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1653

Breite (innen):	610
Tiefe (innen):	417
Höhe (innen):	485 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	9,30 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	3,10 kWh / Betriebsstunde 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	120
Nettogewicht (kg):	105 

SERIENZUBEHÖR
1 x Temperaturfühler