Einbauwärmevitrine WT G-2/1-87
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484530721 

- für GN 1/1
- Einbaugerät
- umlaufender Einhängerand
- Glasaufbau, rund, H in mm: 870, bedienseitig offen, kundenseitig geschlossen, Sicherheitsglas-Seitenteile
- LED-Beleuchtung, hitzebeständig
- Keramikwärmebrücken, Warmhalteplatten, Heizplatte
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige im Klemmkasten, lose beigelegt 
 
Hinweis:
Auch mit geradem oder schrägem Glasaufbau auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	970

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	2,01 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	65 bis 85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	150 

SONDERZUBEHÖR
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)