Panorama-Kühlvitrine PV 100 LED
Datenstand: 22.08.2024 - 19:34 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45511002 

- Thermoverglasung, 4-seitig
- 1 x Glastür, Griff mit Chrom-Finish, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt, gesondert schaltbar
- Luftleitbleche
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (über Regler programmierbar), automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull bedarf es einer Spezialverglasung. Auch mit Linksanschlag ab Werk gegen Aufpreis lieferbar. Auch als Tiefkühlmodell auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	551
Tiefe (außen):	492
Höhe (außen):	1125

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	120 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	7,10
Energieverbrauch/ annum:	792
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	75 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Aluminium, lackiert, silber 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	88
Nettogewicht (kg):	78 

SERIENZUBEHÖR
3 x Sicherheitsglas-Zwischenbord, höhenverstellbar, B x T in mm: 320 x 445
4 x Rollen, 2 davon feststellbar