Weinlagerschrank VKG 571 LED
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	477210571 

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- Auflagerippen (Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 1 x Glastür, Isolierglas, UV-Schutzglas, Schloss, Aluminium-Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar (Sonderzubehör)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- mechanische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Aktivkohle-Luftfilter, austauschbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	640
Höhe (außen):	1860

Tiefe bei geöffneter Tür:	1180

Breite (innen):	490
Tiefe (innen):	437
Höhe (innen):	1587 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	377
Nettoinhalt (l):	355 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	125
Anschlusswert (Elektro):	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,37
Energieverbrauch/ annum:	137
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	6 bis 16 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	N (+16 bis +32 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	78
Nettogewicht (kg):	75 

SERIENZUBEHÖR
1 x Präsentationsrost, Holz, B x T in mm: 512 x 415
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten
4 x Präsentationsrost, Holz, B x T in mm: 512 x 395 

SONDERZUBEHÖR
Präsentations-Holzrost für VKG 571 LED, B x T in mm: 512 x 395
Präsentations-Holzrost für VKG 571 LED, B x T in mm: 512 x 415
Scharnier lks. kompl. VKG 571 / KU 407-2G