Infrarot-Ceranherd CH6 / 2KFT
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	472116011 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- einteilige Kochfläche, wasserdicht, hermetisch versiegelt, Kochzonendurchmesser vorn: 180 mm, hinten 210 mm
- 7-Takt-Schalter je Heizzone, Restwärmeanzeige 
 
Hinweis:
Ideal für das à-la-carte-Geschäft geeignet. Das Kochen von Großmengen lässt sich mit dem Gerät jedoch nicht bewältigen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	350
Tiefe (außen):	600
Höhe (außen):	300

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	4,30 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	16
Nettogewicht (kg):	10 

SONDERZUBEHÖR
Spritzschutz hinten, für Geräte mit 350 mm Breite der Serie SNACK 600 (außer Fritteusen)
seitlicher Klemmsteg, zum Verbinden von Geräten der Serie SNACK 600