Schnellkühler / Schockfroster SF 40/25-CW CRIO CHILL
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729542 

- für EN 600 x 400 mm oder GN 1/1-65, Einschub quer
- 1 x Volltür, Rahmenheizung, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, integrierter Bodenablauf
- elektronische Steuerung
- Soft-Chilling, Lagerfunktion am Ende des Zyklus, Hard-Chilling, Hard-Freezing, akustische und optische HACCP-Kontrollfunktion, Turbo-Cooling Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur
- Standardprogramme, Auftaufunktion bis +7°C
- automatische Abtauung (auch manuell steuerbar), Tauwasserschale, herausziehbar
- Maschinenfach unten
- Verdampfer, korrosionsbeständig 
 
Hinweis:
Produktinformation gemäß DIN EN 17032, VERORDNUNG (EU) 2015/1095. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	762
Tiefe (außen):	760
Höhe (außen):	1644

Tiefe bei geöffneter Tür:	1450

Breite (innen):	640
Tiefe (innen):	421
Höhe (innen):	709 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-452A
Kältemittel-Füllmenge (g):	1500
Anschlusswert (Elektro):	1,20 kW | 400 V | 3 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	Schnellkühlen: 0,0697 kWh/kg 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
 	Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	159
Nettogewicht (kg):	140 

SERIENZUBEHÖR
1 x 1-Punkt-Kerntemperaturfühler
4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 123 bis 183 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/1 - 65, CNS
GN-Edelstahlroste 1/1 (2 Stk.), B x T x H in mm: 530 x 325 x 2
Rollen (4 Stk.), für SF 30/30-LW CRIO CHILL und SF 50/50-LW CRIO CHILL
Tragrost, grau rilsaniert, B x T in mm: 476 x 410