Einbaukühlvitrine SUSHI TOWER 78-E KL R-290
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484357390 

- Einbaugerät
- Isolierglasaufbau, eckig, 5-seitig, H in mm: 880
- 4 x Acrylglas-Entnahmeklappe, kundenseitig
- 1 x Drehtür (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen)
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	515
Tiefe (außen):	785
Höhe (außen):	1470

Breite (innen):	410
Tiefe (innen):	610
Höhe (innen):	20 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,31 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,25
Energieverbrauch/ annum:	1185
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	210
Nettogewicht (kg):	190 

SERIENZUBEHÖR
3 x Zwischenbord, ESG, neigungsverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200