Spirituosen-Tiefkühlbox HELSINKI - S
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4055080823 

- 1 x Volltür, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Flaschen- / Gläsereinsatz mit aufgesetztem Ausgießer, Breite in mm: max. 310
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige  (in der Frontblende), akustische und optische Alarmfunktion
- manuelle Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	553
Tiefe (außen):	624
Höhe (außen):	631

Tiefe bei geöffneter Tür:	1129

Breite (innen):	391
Tiefe (innen):	420
Höhe (innen):	444 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	70
Nettoinhalt (l):	68 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	39
Anschlusswert (Elektro):	0,09 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,53
Energieverbrauch/ annum:	195 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-7 bis -18 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, verzinkt, silber 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	33
Nettogewicht (kg):	31 

SERIENZUBEHÖR
1 x Flaschen- / Gläsereinsatz, B in mm: max. 310
2 x Füße, vorn, justierbar