COOL-LINE Kühlschrank CC 29 W
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4702902792 

- 12 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 12
- 1 x Volltür, ergonomischer Griff, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung (oben)
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff, abgerundete Ecken
- elektromechanische Steuerung
- Thermostat
- automatische Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	650
Höhe (außen):	1450

Tiefe bei geöffneter Tür:	1160

Breite (innen):	495
Tiefe (innen):	454
Höhe (innen):	1240 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	270
Nettoinhalt (l):	254 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert (Elektro):	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,29
Energieverbrauch/ annum:	102
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C bei 43 °C UT und 55% RF
Klimaklasse:	T (+16 bis +43 °C)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, schlag- und stoßfest lackiert, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	54
Nettogewicht (kg):	50 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost, B x T in mm: 495 x 319
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten
4 x Tragrost, bis zu 50 kg belastbar, B x T in mm: 494 x 401 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost, Serie 29/31/KTK 34