Panorama-Kühlvitrine CRISTAL TOWER 750 RV TN BLACK
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4537014175012000 

- zur Kühlung / Präsentation von Konditoreiprodukten
- Glasaufbau, 4-seitig
- 1 x Glastür, Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 4 x LED-Lichtleiste, gekreuzt angeordnet
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Kompressorstop) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	750
Tiefe (außen):	745
Höhe (außen):	2062

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	565
Nettoinhalt (l):	373 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,47 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	1805
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Snacks, Torten, Kuchen: 1 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Konstruktion vollflächig in schwarz, Dreifach-Verglasung, Rahmenelemente in Edelstahl verkleidet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	300
Nettogewicht (kg):	288 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenetage, bis zu 18 kg belastbar, B x T in mm: 605 x 389
4 x Lenkrollen, 2 davon feststellbar
5 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, bis zu 25 kg belastbar, B x T in mm: 554 x 509 

SONDERZUBEHÖR
Touch Pad Türöffnung, B x T x H in mm: 250 x 360 x 43