Frischwarentheke MILOS 2.0 AC90°-O M2
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4547052902 

- anbaufähig
- ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- Arbeitsplatte, kunststoffbeschichtet
- LED-Warenausleuchtung (unter der Zahlplatte), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- Panoramafrontscheibe zur Reinigung hochklappbar 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. Weiteres Zubehör auf Anfrage. Auch als Selbstbedienungs- und Heiße Theke, ungekühlte Theke oder als Variante mit Kippscheibe auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1910
Tiefe (außen):	1173
Höhe (außen):	1180

Tiefe (innen):	850 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,88
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	Frontblenden in RAL 7016 (Anthrazitgrau) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Frontblende und Stoßleiste, Edelstahl, lackiert 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplatte aus CNS, Mehrpreis, AC, P250, Innenecke
Halterungsset für Waage/Schneidbrett
Kanalisierungkit, für Serie MILOS 2.0
Messerhalter 440 mm, B in mm: 440, für Standardarbeitsplatte T in mm: 180
Papierhalter 440 mm, B in mm: 440
Papierhalter 880 mm
Papierhalter, Drahtgestell, Draht
Papierrollenhalter, B in mm: 440
Seitenteil, Panoramascheibe, links, Serie MILOS 2.0 / MILOS 2.0 HOT, Standard Farbe der Glaselemente per Siebdruck: RAL 9005 oder RAL 9006
Seitenteil, Panoramascheibe, rechts, Serie MILOS 2.0 / MILOS 2.0 HOT, Standard Farbe der Glaselemente per Siebdruck: RAL 9005 oder RAL 9006
Seitenteil, innen verspiegelt, links
Seitenteil, innen verspiegelt, rechts
Steuerung, Full-System Dixell
Verdampferbeschichtung AC90°, für Serie KAI und MILOS P
Warentrenner, Glas, hoch, abnehmbar, H=535mm
Warentrenner, Glas, niedrig, abnehmbar, H=225mm
Warentrenner, Plexi, hoch, abnehmbar, H=535mm
Warentrenner, Plexi, niedrig, abnehmbar, H=225mm
Zwischenwand Panorama, Glasscheibe, fix, zwischen
Zwischenwand, beidseitig verspiegelt, fix, zwischen