COOL-LINE Wandkühlregal MURALES 14 GX
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4651002140 

- Seitenteile mit CNS-Spiegeleffekt-Schliff
- LED-Innenbeleuchtung (beidseitig vertikal)
- 4 x Regalauslage, belastbar bis zu kg: 50
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1335
Tiefe (außen):	640
Höhe (außen):	1985

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	913
Nettoinhalt (l):	663 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,92 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	19,1
Energieverbrauch/ annum:	6972
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	210
Nettogewicht (kg):	180 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar
Nachtrollo, bedienseitig
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40