Pizzakühltisch-Aufsatz A 1480
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710307011-0-G-0 

- für GN 1/4-150
- Glasaufsatz, 3-seitig geschlossen
- Frontbelüftung
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Touch-Pad
- automatische Abtauung (auch manuell steuerbar) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1480
Tiefe (außen):	324
Höhe (außen):	387

Breite (innen):	965
Tiefe (innen):	243
Höhe (innen):	150 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	39 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	60
Anschlusswert (Elektro):	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,30
Energieverbrauch/ annum:	840 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	55 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/4 - 150, CNS
GN-Deckel 1/4, CNS