Auftisch-Vitrine MINI CREAM 3V LED CP
Datenstand: 22.08.2024 - 19:34 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	465500301 

- zur Kühlung / Präsentation von Speiseeis
- Glashaube, verschließbar, Dichtungsprofile
- LED-Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung
- beleuchtetes Werbe-Display
- manuelle Abtauung 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	654
Tiefe (außen):	790
Höhe (außen):	470

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	35
Nettoinhalt (l):	29 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	25
Anschlusswert (Elektro):	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	1044
Energieeffizienzklasse:	A 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-10 bis -22 °C bei 35 °C UT und 70 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	40
Nettogewicht (kg):	35 

SERIENZUBEHÖR
1 x Trenngitter für Edelstahl-Eisschale, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120 

SONDERZUBEHÖR
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120