Wärme-Präsentationsvitrine Hot Flaps 70
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484512700 

- für GN 1/1
- Glasaufbau, schräg, H in mm: 700
- Einscheibensicherheitsglas-Entnahmeklappen, kundenseitig, Soft-Close-System
- 1 x Drehtür (bedienseitig), Spionglas
- LED-Innenbeleuchtung
- waagerecht Wärmebrücke (unter Decke und Zwischenetagen)
- elektronische Steuerung
- 3 x Wärmemodus: feuchte Wärme, Infrarotwärme, Primärwärme, Piktogrammsteuerung für Feuchtigkeit, Infrarot-Stützwärme und Primärwärme, akustische und optische Anzeige des Wasserbedarfs 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	710
Höhe (außen):	965

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,70 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	65 bis 85 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	140
Nettogewicht (kg):	93 

SERIENZUBEHÖR
1 x Glas-Zwischenbord, schwarz, geneigt, T in mm: 415