Einbaukühlwanne UKW SB 3-1-E R290 mit HS-3-1-45 D
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358151 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Einbaugerät
- feststehender Glas-Hustenschutz
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, tiefgezogen
- Lamellenverdampfer, beschichtet 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1095
Tiefe (außen):	705
Höhe (außen):	1105

Breite (Korpus):	1057
Tiefe (Korpus):	660

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	94 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,23 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,12
Energieverbrauch/ annum:	1?502,30
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 7 °C
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	200 

SERIENZUBEHÖR
3 x GN-Einlegeboden 1/1, höhenverstellbar