Entsalzungsanlage Fresh Spezial
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4953004 

- Mengensteuerung
- Reduzierung des Salzgehaltes (Enthärtung) durch den Austausch von Calcium- und Magnesium-Ionen gegen Natrium-Ionen 
 
Hinweis:
Die Regeneration der Behälter erfolgt über einen Abhol- und Lieferservice. Serviceinfos und Kontaktdaten finden Sie auf der Kartusche. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Höhe (außen):	660
Durchmesser (außen):	280

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	19
Nettogewicht (kg):	19 

SONDERZUBEHÖR
Anschlussschlauch 1 m
Anschlussschlauch 1,5 m
Anschlussschlauch 2 m
Anschlussschlauch 2,5 m
Anschlussset für Enthärterpatrone, 2 flexible Silikondruckschläuche (je 1,5 m) mit Edelstahlummantelung,<br />3/4" Metallanschlussgewinde (gerade), belastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, inkl. Wasserzähler
Messbesteck, für Gesamt- u. Karbonhärte<br />bestehend aus Titriergefäß mit 5- und 10-ml-Marke sowie 30-ml-Titrierlösung in zwei Tropfflaschen von jeweils 15 ml.
Teststäbchen Karbonathärte
Wasserzähler