Impuls-Verkaufsregal CALEO COLD 80
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484356601 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Isolierglasaufbau, schräg, Front offen
- Innenbeleuchtung (an der Decke und 1 x je Etage)
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige (im Unterbau), Drehzahlregelung der Lüfter
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Maschinenfach unten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, mit Umluft, hochklappbar 
 
Hinweis:
Für Verdunstung ohne bauseitigen Tauwasserablauf ist eine elektrische Tauwasserverdunsterschale (1150 Watt) erforderlich.  Bitte sprechen Sie uns an. Bei Wandaufstellung ist ein Abluftkanal von 100 mm zwischen dem Gerät und der rückwärtigen Wand zu gewährleisten. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	662
Höhe (außen):	1410

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	130
Anschlusswert (Elektro):	0,54 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	8,21
Energieverbrauch/ annum:	2997
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	150 

SERIENZUBEHÖR
1 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, T in mm: 280
1 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, T in mm: 350
1 x Nachtrollo
4 x Füße, justierbar
4 x Rollen
Preisschiene, je Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Elektonische Verteilerbox mit Klemmen, für Serie CALEO, zur zentralen Speisung
Glasbord für Modell 80 der Serie CALEO, mit Klemmträger, B x T x H in mm: 600 x 200 x 8
Stoßleiste, Holz, für Serie CALEO
elektrische Tauwasserverdunsterschale 1150 Watt